Choceń, dnia 24.10.2014 r.

Nr postępowania: ZP.271.10.2014  
DO
WYKONAWCÓW 
ZAMÓWIENIA
 
WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ
 
          Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo gmina Choceń.

Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie, czy warstwę glebotwórczą o gr 1,0 m należy wykonać z ziemi należącej do I i II klasy użytków rolnych zmieszanej w stosunku 1:1. Ziemia taka jest trudnodostępna w obrębie rekultywowanego składowiska odpadów. Proszę o ewentualne wskazanie miejsca z którego można pozyskać taka ziemię.

Odpowiedź
Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej warstwę glebotwórczą stanowi : Warstwa ziemista – urodzajna stanowiła będzie ostatnią warstwę rekultywowanego składowiska. Obsiew terenów rekultywowanych wymaga aby zawartości próchnicy w warstwie wynosiła  2-2,5%. Zawartość taką posiada gleba  z  I – II  klasy użytków rolnych. Jako podstawowe kryterium przywrócenia gruntom właściwości użytkowych należy przyjąć zawartość próchnicy w glebie jak wyżej. Projekt nie wyklucza możliwości konstruowania warstwy glebotwórczej przy zastosowaniu komponentów możliwych do pozyskania. Różnorodność możliwych do wykorzystania materiałów powoduje, że kompozycje warstwy mogą być wielowariantowe, pod warunkiem że zapewniają żyzność warstwy.
W celu samodzielnego wytworzenia warstwy glebotwórczej – humusu, można przykładowo zastosować następujące mieszaniny: 
·	Mieszanina gruntu mineralnego z osadami ściekowymi. Warstwa rekultywacyjna powinna składać się z gruntu mineralnego oraz ustabilizowanych i odwodnionych osadów ściekowych zmieszanych z piaskiem gliniastym; osady należy rozłożyć a następnie wymieszać z gruntem stosując techniki rolnicze. 
Mieszanina nie może zawierać nierozdrobnionych brył osadu.
·	Mieszanina popiołowo-osadowa. Bardzo dobre rezultaty można uzyskać stosując mieszaninę popiołu z elektrociepłowni wraz z odwodnionymi osadami ściekowymi w odpowiednich proporcjach; popioły i osady należy zmieszać ze sobą przed transportem przy zastosowaniu wydajnej betoniarki poziomej, duża kapilarna i pojemność wodna oraz zasobność w składniki pokarmowe powoduje że otrzymana mieszanina stwarza bardzo korzystne warunki siedliskowe dla roślin; popiół użyty do mieszaniny popiołowo-osadowej musi posiadać atest dopuszczający go do stosowania jako materiał budowlany,
·	Mieszaniny gruntu mineralnego z kompostem. W tym wariancie szkielet glebotwórczy stanowi grunt mineralny a jako materiał użyźniający należy wykorzystać kompost z odpadów miejskich z kompostowni z odpadów zielonych zbieranych selektywnie. Kompost może być klasy trzeciej (kompost rekultywacyjny),
·	Piasek gliniasty użyźniony nawozami mineralnymi. Warstwa taka wymaga jednak do czasu utrzymania samowystarczalności siedliska w substancje organiczną stałego uzupełniania składników pokarmowych dla roślin; możliwe substancji jest także zastosowanie jako substancji użyźniającej nawozu organicznego w postaci obornika. Dobór rodzajów oraz ilości nawozów należy przeprowadzić na podstawie znajomości gruntu , jego żyzności i właściwości sorpcyjnych (oznaczonych laboratoryjnie).
·	Inne mieszanki 
Zamawiający podkreśla, że każde przyjęte rozwiązanie winno spełniać warunki określone w Załącznik nr 2, Rodzaje odpadów oraz warunki ich wykorzystania w celach, o których mowa w § 16 ust. 8 oraz § 17 ust. 1, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r., poz. 523). Zamawiający oczekuje od wykonawców doświadczenia i samodzielności w przygotowywaniu oferty. 
Przyjęte przez Oferenta w powyższym zakresie rozwiązanie nie może być  przesłanką do złożenia oferty wariantowej, a może stanowić zastrzeżoną informację niejawną chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.

Pytanie 2
Czy rekultywacja obejmuje przemieszczanie mas odpadów na zamkniętym składowisku, czy jedynie wykonanie projektowanych warstw na  istniejącej powierzchni z wyrównaniem drobnych nierówności.

Odpowiedź
Zgodnie z dokumentacją projektową pierwszy etap prac  to niwelowanie i zagęszczenie istniejących odpadów, zalegających na terenie składowiska w celu osiągnięcia założonych rzędnych określonych w części projektowej. 
Zamawiający oczekuje od wykonawcy złożenia oferty spełniającej warunki wykonanie robót określone we wszystkich elementach  w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3
Jak należy zakończyć studnie odgazowujące po nadbudowie. Proszę załączyć przekrój przez studnię odgazowującą.

Odpowiedź
Zakończenie studni odgazowania po nadbudowie w/g zał rys. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. nr 907 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje następującej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W Części I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

w § 4 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2)	Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w Załączniku nr 6 zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.

w Załączniku nr 3 do IDW:

w pkt 3, ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

2.	Do niniejszego wykazu robót budowlanych załączamy następujące dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie:
a)	…………………………………………
b)	………………………………………...
c)	………………………………………...

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

	

                                                                                                                    Załącznik rysunkowy