PRZEDMIAR  ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  NR 190705C CHOCEŃ – GR.GMINY HUMLIN
ODCINEK KRUKOWO  - OLGANOWO
OD  KM  2+185  DO  KM  3+180 O DŁUGOŚCI 0,995 KM

L.p.	Nr spec. techn.	  Opis	Jedn. przedm.	Ilość	
	 	I     ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8			
1	D.01.01.01.	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
od km 2+185 do km 3+180	km	0,995	
2	D.01.01.01	KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza
od km 2+185 do km  3+180	km	0,995	
3	D.01.02.01	KNR2-01 T.0108-0600
Oczyszczenie pasa drogowego z chwastów i odrostów po wyciętych krzewach, drzewach z wywozem na odl. 2km 
2,50x350,00=875,00m2	ha	0.0875	
4	D.01.02.01	BCD50analogia
Karczowanie pni śr. 65cm z wywozem karpiny na odl. 2km	szt	3	
	 	II    POBOCZA
CPV 45233000-9			
5	D.06.03.01a	KNNR1  T.0201-1200
Wykonanie nasypów – poszerzenie  z gruntu kat. III  oraz uzupełnienie poboczy z dowozem samochodami z  odl. 1 km
wg wyliczeń	m³	199,00	
6	D.06.03.01a	KNNR6  T.0503-0500
Plantowanie powierzchni nasypów, poboczy   w gruncie kat.III 
wg wyliczeń	m2	1443,75	
7	D.06.03.01a	 KNNR1  T.0407-0501
Formowanie, zagęszczenie nasypów w gruncie kat.III wraz ze zwilżeniem w miarę potrzeb	m3	199,00	
8	D.06.03.01a	KNNR6  T.0101-0200
Wykonanie koryta gł. 20cm w gruncie kat.III pod wzmo-cnienie pobocza	m2	962,50	
9	D.06.03.01a	KNNR1  T.0201-1200
Wywóz gruntu na odl. 1km na odkład  
962,50x0.20=192,50	m3	192,50	
10	D.06.03.01a	KNNR6  T.0106-0100
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku	m2	927,48	
11	D,06,03,01a	KNNR6  T.0113-0700
Wykonanie wzmocnienia pobocza warstwą  kamienia łamanego naturalnego 0/32mm  o gr. warstwy 20cm  z zaklinowaniem i zamiałowaniem	m2	927,48	
	 	III   NAWIERZCHNIA
CPV   45233000-9			
12	D.01.02.04	KNR SEK6-01 T.0103-0401analogia
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na  gł. do 5cm  łącznie z wcinkami i ze skrzyżowaniami  z wywozem destruktu  na odl.  1km
wg wyliczeń 
jw. lecz gł.2cm 	m2

m2	301.81

160.00	
13	D.04.01.01	KNNR6 T.0101-0300analogia
Wykonanie koryta gł 36cm w gruncie kat.III pod  posze-rzenia 
wg wyliczeń	m2	1338,40	
14	D.04.01.01	KNNR1  T.0201-1200
Wywóz gruntu na odl. 1km na odkład  
1338,40x0.36=481.82	m3	481.82	
   15	D.04.02.01	KNNR6  T.0106-0500analogia
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku na poszerzeniach	m2	1338,40	
16	D.04.04.02	KNNR6  T.0113-0100
Wykonanie dolnej warstwy  gr.15cm kamienia łamanego 0/63mm wapiennego	m2	1338,40	
17	D.04.04.02	KNNR6  T.0112-0400analogia
Wykonanie górnej warstwy  gr.8cm kamienia łamanego 0/32mm wapiennego z zaklinowaniem, zamiałowaniem 	m2	1338,40	
18	D.04.03.01.	KNNR6  T.1005-0700analogia
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsją asfaltową   na całej szerokości jezdni pod 
- pod warstwę wiążącą na poszerzeniu  - 1155,32m2
- pod  profilowanie 
160,00+301,81+5,10x 980.00=5459,81m2
- pod warstwę ścieralną ze skrzyżowaniem – 5151,81m2  
razem: 1155,32+5459,81+5151,81=11766,94m2	m²	11766,94	
19	D.04.03.01	KNNR6  T.1005-0600
Oczyszczenie warstwy bitumicznej 
5459,81+5151,81=10611,62	m2	10611,62	
20	D.05.05.05b	KNNR6 T.0308-0111
Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA AC11W50/70	m2	1155,32	
21	D.05.03.26	KNNR6  kalkulacja własna
Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kn/mb na rozciąganie podłużne i poprzeczne
wg wyliczeń	m2	1886,00	
22	D.04.08.01	KNNR6 T.0108-0210analogia
Wykonanie profilowania masą MMA 
wg wyliczeń	mg	520,34	
23	D.05.03.05a.	KNNR6  T.0309-0215analogia
Wykonanie warstwy ścieralnej z  asfaltobetonu AC11S50/70  o  grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m²	5151,81	
		IV    PERON
CPV45233000-0					
24	D.08.01.01	KNNR6  T.0401-0600analogia
Ustawienie krawężnika betonowego normalnego na ławie z betonu C12/15 	m	20.00			
25	D.08.03.01	KNNR6 T.0404-0500analogia
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15
2x2.00+20.00=44.00	m	24.00			
26	D.08.02.02	KNNR6  T.0101-0200
Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł. 20cm pod peron z kostki  betonowej
2,00x20.00=40.00	m2	40.00			
27	D.08.02.02	KNNR1  T.0201-1200
Wywóz gruntu na odl. 1km na odkład 
20.00x0.20=4.00	m3	4.00			
28	D.08.02.02	KNNR6  T.0106-0100
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku 	m2	40.00			
29	D.08.02.02	KNNR6  T.0105-0800analogia
Wykonanie  podsypki  cementowo- piaskowej  gr.7cm na peronie	m2	40.00			
30	D.08.02.02	KNNR6  T.0502-0200analogia
Wykonanie nawierzchni peronu z kostki betonowej gr.6cm szarej prostokątnej  na podsypce cem-piaskowej gr.3cm  z  zaspoinowaniem piaskiem	m2	40.00			
		V ZJAZDY, SKRZYZOWANIA
CPV   45233000-9                                                                                                                                                   					
31	D.01.02.04	BCD25analogia
Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej  z wywozem na odl. 1km	m2	4.50			
32	D.10.07.01	KNNR6  T.0106-0100
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku na zjazdach	m2	119,00			
33	D.10.07.01	KNNR6  T.0101-0300analogia
Wykonanie koryta gł .40cm w gruncie kat.III pod zjazdy i skrzyżowania bitumiczne z wywozem gruntu na odl. 1km
wg tabeli	m2	119,00					
34	D.10.07.01	KNNR1  T.0201-1200
Wywóz gruntu na odl. 1km na odkład  
119,00x0.40=47,60m3	m3	47,60					
35	D.10.07.01	KNNR6  T.0112-0400analogia
Wykonanie górnej warstwy  gr.8cm kamienia łamanego 0/32mm wapiennego 	m2	119,00					
36	D.10.07.01	KNNR6  T.0113-0100
Wykonanie dolnej warstwy  gr.15cm kamienia łamanego 0/63mm wapiennego	m2	119.00					
37	D.10.07.01	KNNR6 T.0308-0111
Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm na zjazdach z BA AC11W50/70	m2	119.00					
38	D.10.07.01	KNNR6  T.0309-0215analogia
Wykonanie warstwy scieralnej gr.4cm z BA AC11S50/70	m2	119,00					
	 	VI   ELEMENTY ODWODNIENIA           
CPV452300000-8			
39	D.03.01.01	KNNR6 T.1302-B
Oczyszczenie przepustu średnicy 400mm z pp oraz odtworzenie rowu na długości 10,00 przed i 10,00m za przepustem, z wywozem urobku na odl. 1km 	m	13.00	
40	D.03.01.01	KNNR6  T.0605-0300analogia
Wykonanie ścianek czołowych przepustu śr.400mm z pp (typowe) 	szt	2	
41	D.06.04.01	KNNR6  T.1302-0100analogia
Odmulenie  rowów gr.35cm(śr) z przywróceniem spadków podłużnych, pochyleń skarp (1:1.5)  z wywozem urobku na odkład na odl 1km (odtworzenie)
wg wyliczeń	m	100,00	
	 	VII  OZNAKOWANIE
CPV45233280-5			
42	D.07.02.01	Wymiana lustra drogowego na  akrylowe średnicy 90cm (lustro z odzysku materiał Inwestora) 	szt	1	
43	D.07.02.01	KNNR6  T.0702-0800
Rozebranie znaków drogowych pionowych z wywozem na odl.1km (A7+T)x2 , (B20-szt2, A 6a –szt2, D 15-szt 1, B20 –szt2, B – 18 szt1)	szt   	10	
44	D- 07.01.01.	KNNR6  T.0705-0501analogia
Oznakowanie poziome – (odtworzenie po frezowaniu) jezdni materiałami grubo-warstwowymi  -  linii P 12	m²	4,20	
45	D- 07.02.01.	KNNR6  T.0702-0100
Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami  - w istniejących lokalizacjach po demontażu	szt. 	5	
46	D- 07.02.01.	KNNR6  T.0702-0505
Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych trójkątnych typu A( srednie) folia odblaskowa II generacji  (A 6a – szt 2,  A7  szt 2)  w istniejących lokalizacjach	szt. 	4	
47	D- 07.02.01.	KNNR6  T.0702-0602analogia
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych  - znak D . Folia odblaskowa II generacji, średnie  (D 15 – szt 1)  - przy peronie	szt.	1	
48	D.07.02.01	KNNR6  T.0702-0602analogia
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych   - znak   T 1 ( STOP 50m)   . Folia odblaskowa II generacji, średnie (łącznie ze znakami A 7)	szt	2	
49	D.07.02.01	KNNR6  T.0702-0602analogia
Montaż znaku aktywnego B-20 (stop) o parametrach
wysokość masztu: 4,4m
sygnalizatory migające naprzemiennie LED bursztynowe (pomarańczowe) 2x200mm
znak B-20 - kaseton podświetlany biały LED 600x600mm
kaseton włączany czujnikiem zmierzchowym tak
trwałość źródeł światła: 10 000h
napięcie zasilania: 12V
pojemność akumulatorów: 75 ~ 100 Ah
włączanie sygnalizatorów czujnikiem ruchu: tak
warunki pracy:
temperatura -25°C ~ 45°C
wilgotność 10% ~ 95%
moc modułu fotowoltaicznego: 90W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
stopień ochrony: IP 67
czas ładowania akumulatorów:
lato 6h
zima 12h
okres autonomii systemu: 4-5 dni
kolor podstawowy: szary
możliwość zmiany koloru (zgodnie z RAL): tak
fundament prefabrykowany: F100	szt	2	
50	D.07.02.01
	KNR5-10 T.0502-1005analogia
Montaż wolnostojącego – punktu świelnego -  jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:
czas pracy 10-14godz/dzień
barwa światła – biała
źródło światła – 50W LED
autonomia 4-5dni
moc paneli 2x120W
akumulator 2szt po 200Ah, żelowy
włącznik zmierzchowo-programowalny
moc wiatraka min 250W
podane parametry są minimalnym
strona prawa – przy peronie	szt	1	

SŁOWNIE BRUTTO:   

SPORZĄDZIŁ:
DNIA